# கோஅ்லர் வெளிச்சம்

பங்களிப்பாளர்: Leon Seidel

ஆகச்ட் கோஅ்லருக்கு 1893 ஆம் ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த அமைப்பு, நீங்கள் எந்த வகையான நுண்ணோக்கியையும் கையாளுகிறீர்கள் என்றால் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். எந்தவொரு ஒத்திசைவற்ற ஒளி மூலத்திலிருந்தும் இது ஒரு மாதிரியில் ஒரே மாதிரியான வெளிச்சத்தை வழங்குகிறது. எனவே வெளிச்ச மூலத்தின் படம் (எ.கா. விளக்கு இழை) மாதிரியில் தெரியவில்லை. இரண்டு துளைகள் தீவிரம் மற்றும் எண் துளை (என்ஏ) அல்லது உங்கள் வெளிச்சத்தின் பார்வைத் துறையை மாற்ற பயன்படுத்தப்படலாம். இரண்டாவது துளை குறிப்பாக சாதகமானது, ஏனெனில் உங்கள் மாதிரியை மையப்படுத்த அதை மூடலாம். துளை விளிம்புகள் கவனம் செலுத்தினால், மாதிரியும் கவனம் செலுத்துகிறது. இது 4F-SETUP என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது, ஏனெனில் இது தூரத்தில் நான்கு குவிய நீளங்களைப் பயன்படுத்துகிறது.

சிமுலேட்டரில் திறந்திருக்கும்