# Iluminação de Köhler

Contribuidor: Leon Seidel

Esta configuração, inventada em 1893 por August Köhler, é muito útil se você está lidando com qualquer tipo de microscopia. Ela fornece iluminação homogênea em uma amostra, a partir de qualquer fonte de luz não homogênea. A imagem da fonte de iluminação (ex.: filamento de lâmpada) não é, portanto, visível na amostra. As duas aberturas podem ser usadas pra alterar tanto a intensidade e abertura numérica (AN) quanto o campo de visão da sua iluminação. A segunda abertura é particularmente vantajosa, já que você pode fechá-la para focar sua amostra. Se as bordas da abertura estão em foco, então a amostra é focada também. Também é chamado de configuração 4f, já que usa quatro comprimentos focais de distância.

Abrir no Simulador