- இந்தச் சிமுலேட்டரில் இருக்கும் கருவிகளால் உருவாக்கப்பட்ட பொருள்களை ஒன்றிணைப்பதன் மூலமும், நிபுணத்துவம் பெறுவதன் மூலமும் அல்லது மறுசீரமைப்பதன் மூலமும் "தொகுதி" நற்பொருத்தம் புதிய கருவிகளை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது.
- இறக்குமதி செய்யப்பட்ட தொகுதிகள் "பிற" பிரிவில் கருவிகளாகத் தோன்றும். கட்டுப்பாட்டு புள்ளி வரிசையின் வரிசைக்கு ஏற்ப வெற்று இடத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து சொடுக்கு செய்யவும் ("விவரக்குறிப்பு" ஐப் பார்க்கவும்).
- இறக்குமதி செய்யப்பட்ட தொகுதிகள் காட்சியின் தரவில் உட்பொதிக்கப்பட்டுள்ளன, எனவே தொகுதிகளின் ஆசிரியர்கள் அவற்றைப் புதுப்பிக்கும்போது தானாகவே புதுப்பிக்கப்படாது.

ஃப்ரெச்னல் வில்லை (`FresnelLens`)

Yi-Ting Tu

ஒரு அரை வட்டமான கண்ணாடியிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு ஃப்ரெச்னல் வில்லை. இந்தக் கேலரி எடுத்துக்காட்டு இன் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பதிப்பு.
கட்டுப்பாட்டு புள்ளி வரிசை

1. வில்லையின் முதல் இறுதிப் புள்ளி
2. வில்லையின் இரண்டாவது இறுதிப் புள்ளி

அளவுருக்கள்

- `N_slice`: துண்டுகளின் எண்ணிக்கை
- `refIndex`: வில்லையின் ஒளிவிலகல் குறியீடு

தொடர்ச்சியான அலைவிரியம் ஒளி மூல (`ContSpectrum`)

Yi-Ting Tu

கொடுக்கப்பட்ட நிலையான படியுடன் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட சீரான தொடர்ச்சியான அலைவிரியம் கொண்ட ஒரு ஒளி மூல. "வண்ணங்களை உருவகப்படுத்துதல்" இயக்கத்தில் இருக்கும்போது மட்டுமே வேலை செய்யும்.
கட்டுப்பாட்டு புள்ளி வரிசை

1. கதிர்களின் தோற்றம்
2. கதிர்களின் திசையைத் தீர்மானிக்கிறது

அளவுருக்கள்

- `min`: குறைந்தபட்ச அலைநீளம்
- `step`: அலைநீளத்தின் படி
- `max`: அதிகபட்ச அலைநீளம்
- `brightness`: மொத்த ஒளி

வட்ட ஒளி மூல (`CircleSource`)

Yi-Ting Tu

சீரான 180 டிகிரி புள்ளி ஆதாரங்களைக் கொண்ட ஒரு வட்டம் அதன் சுற்றளவுடன் வைக்கிறது.
கட்டுப்பாட்டு புள்ளி வரிசை

1. வட்டத்தின் நடுவண்

அளவுருக்கள்

- `r`: வட்டத்தின் ஆரம்
- `N`: புள்ளி மூலங்களின் எண்ணிக்கை
- `brightness`: மொத்த ஒளி

பதர் (`Chaff`)

Stas Fainer, Yi-Ting Tu

கண்ணாடியின் சீரற்ற துண்டுகளைக் கொண்ட ஒரு செவ்வக வடிவத்தின் ஒரு பதர். இந்தக் கேலரி எடுத்துக்காட்டு இன் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பதிப்பு.
கட்டுப்பாட்டு புள்ளி வரிசை

1. பதரின் மேல்-இடது மூலையில்
2. பதரின் கீழ்-வலது மூலையில்

அளவுருக்கள்

- `N`: பதரின் உள்ள கண்ணாடியின் எண்ணிக்கை
- `L`: கண்ணாடியின் நீளம்

அலைக்கற்றை விரிவாக்கம் (`BeamExpander`)

Yi-Ting Tu

இரண்டு சிறந்த வில்லைகள் அவற்றின் குவிய நீளங்களின் கூட்டுத்தொகையின் கலவையானது அவற்றின் பிரிப்பு தூரத்திற்கு சமம். அவை மோதிய ஒளியின் கற்றை விட்டம் விரிவாக்குகின்றன அல்லது குறைக்கின்றன. இந்தக் கேலரி எடுத்துக்காட்டு இன் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பதிப்பு.
கட்டுப்பாட்டு புள்ளி வரிசை

1. முதல் வில்லையின் நடுவண்
2. இரண்டாவது வில்லையின் இரண்டாவது புள்ளி
3. வில்லைகள் பொதுவான குவிய புள்ளியைத் தீர்மானிக்கிறது

கதிர் தொடரோட்டம் (`RayRelay`)

Stas Fainer, Yi-Ting Tu

வில்லைகளிடையே குவிய நீளம் \(f\) மற்றும் தூரம் \(d\) கொண்ட சிறந்த ஒரே மாதிரியான வில்லைகள். \(d\leq 4f\) என்றால் மட்டுமே வழங்கப்படாத கதிர் பாதை பொறுப்பு அளிக்கப்படுகிறது. இந்தக் கேலரி எடுத்துக்காட்டு இன் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பதிப்பு.
கட்டுப்பாட்டு புள்ளி வரிசை

1. முதல் வில்லையின் முதல் இறுதிப் புள்ளி
2. முதல் வில்லையின் இரண்டாவது முனைப்புள்ளி (முதல் புள்ளியாக அதே \(x\) இருக்க வேண்டும்)

அளவுருக்கள்

- `f`: வில்லைகளின் குவிய நீளம்
- `d`: வில்லைகளுக்கு இடையிலான தூரம்
- `N`: வில்லைகளின் எண்ணிக்கை

நோக்காடி நார் (`OpticalFiber`)

josephernest, Yi-Ting Tu

கொடுக்கப்பட்ட கருவம் மற்றும் உறைப்பூச்சு தடிமன் மற்றும் ஒளிவிலகல் குறியீடுகளுடன் வரி வடிவ நோக்காடி நார்.
கட்டுப்பாட்டு புள்ளி வரிசை

1. நோக்காடி நாரின் முதல் இறுதிப் புள்ளி
2. நோக்காடி நாரின் இரண்டாவது இறுதிப் புள்ளி (முதல் புள்ளியாக அதுவே \(y\) இருக்க வேண்டும்)

அளவுருக்கள்

- `X`: கருவத்தின் தடிமன்
- `Y`: உறைப்பூச்சின் தடிமன்
- `n_1`: கருவத்தின் ஒளிவிலகல் குறியீடு
- `n_2`: உறைப்பூச்சின் ஒளிவிலகல் குறியீடு

## தனிப்பயனாக்கம்

உள்ளமைக்கப்பட்ட சாதொபொகு எடிட்டரைப் பயன்படுத்தி வலை பயன்பாட்டில் நேரடியாகத் தொகுதிகள் செய்யப்படலாம் அல்லது தனிப்பயனாக்கலாம். பயிற்சியைப் பார்க்கவும். இறக்குமதி செய்யப்பட்ட தொகுதிகளின் தனிப்பயனாக்கம் தற்போதைய காட்சியை மட்டுமே பாதிக்கும்.

## பங்களிப்பு

மேலே உள்ள பட்டியலுக்குப் பங்களிப்பது வரவேற்கத்தக்கது. உங்கள் தொகுதிக்குப் பங்களிக்க, பங்களிப்புத் தொகுதிகளைப் பார்க்கவும்.