# மேக்ச்வெல் ஃபிசே லென்ச்

பங்களிப்பாளர்கள்: Stas Fainer, Yi-Ting Tu

இது ஒரு மேக்ச்வெல் மீன்-கண் லென்சின் உருவகப்படுத்துதல் ஆகும், இது ஒளிவிலகல் குறியீட்டு \(n (r) = \frac {n_0} {1+(\frac {R} {R})^2} \) கொண்ட ஒரு கோள மின்கடத்தா ஆகும்) . .

மேல் மின்கடத்தா \(r_i = 5 (n+1-i) \) மற்றும் ஒளிவிலகல் குறியீட்டு \(n_i = \frac {n_0} {1+(\frac {R_i} {r})^2} \), எங்கே \(i = 1, \ldots, n \). இருப்பினும், இந்த சிமுலேட்டர் ஒரு ஆப்டிகல் உறுப்பின் பயனுள்ள ஒளிவிலகல் குறியீட்டைக் கணக்கிடுவதால், உறுப்புகளின் எண் ஒளிவிலகல் குறியீட்டை அதற்குள் உட்பொதிக்கப்பட்டுள்ள ஆப்டிகல் கூறுகளின் எண் ஒளிவிலகல் குறியீடுகளுடன் பெருக்கி, \(i \) செறிவான கோளத்தின் எண் ஒளிவிலகல் குறியீடு லென்ச் (n_ {i}^\உரை {numerical} = \frac {n_i} {n_ {i-1}} by) வழங்கப்படுகிறது.

கீழ் மின்கடத்தா என்பது ஒளிவிலகல் குறியீட்டைக் கொண்ட ஒரு சாய்வு-குறியீட்டு பொருள் \(n (r) \).

சிமுலேட்டரில் திறந்திருக்கும்