# கிரின் ச்லாப்

பங்களிப்பாளர்கள்: Stas Fainer, Yi-Ting Tu

இது ஒளிவிலகல் குறியீட்டைக் கொண்ட ஒரு செவ்வக மின்கடத்தா பொருளின் உருவகப்படுத்துதல் ஆகும் \(n (\rho) = n_0 \sqrt {1-(\ஆல்பா \rho)^2} \), அங்கு \(n_0 = 2 \) ஒளிவிலகல் ஆகும் அதன் மைய அச்சு மற்றும் \(\rho \) ஆகியவற்றின் குறியீடு அதன் மைய அச்சிலிருந்து ரேடியல் தூரம், அதாவது \(\ஆல்பா = \frac {\sqrt {3}} {2R} \) அங்கு \(r = 100 \) அதன் ஆரம். இந்த உருவகப்படுத்துதலின் மேல் மின்கடத்தா \(n (\rho) \) இன் படி நிலையான ஒளிவிலகல் குறியீட்டின் மெல்லிய மின்கடத்தா செவ்வகங்களால் ஆனது, அதே நேரத்தில் கீழ் மின்கடத்தா என்பது ஒளிவிலகல் குறியீட்டைக் கொண்ட ஒரு சாய்வு-குறியீட்டு பொருள் \(n (\rho) \).

சிமுலேட்டரில் திறந்திருக்கும்