# Bloco GRIN

Contribuidores: Stas Fainer, Yi-Ting Tu

Esta é uma simulação de um material dielétrico retangular com índice refrativo \(n(\rho) = n_0 \sqrt{1-(\alpha \rho)^2}\), onde \(n_0=2\) é o índice refrativo em seu eixo central e \(\rho\) é a distância radial de seu eixo central, tal que \(\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2R} \) onde \(R=100 \) é seu raio. O dielétrico superior nessa simulação é feito de retângulos dielétricos finos de índice refrativo constante, de acordo com \(n(\rho)\), enquanto o dielétrico inferior é um material de gradiente de índice com índice refrativo \(n(\rho)\).

Abrir no Simulador